**Требования к макетам**

***Растровые изображения***:
1. Разрешение не менее 300dpi в масштабе 1:1.
2. Цветовая схема CMYK (для печати по пантону)
3. Все слои или объекты должны быть сведены в один слой.

***Векторные изображения:***
1. Все шрифты должны быть преобразованы в кривые.
2. Все абрисы и контуры должны быть преобразованы в объекты.
3. Цветовая схема CMYK (для печати по пантону)
4. Векторный файл должен сопровождаться растровым превью.

5. Использование различных эффектов, градиентов и масок может привести к нежелательным результатам.

***Дополнительные условия для профессионалов****:*

Векторные файлы в формате .cdr .eps .pdf

-цветовая модель CMYK. Черный цвет по CMYK 100.100.100

-в макете не допускается наличие эффектов drop shadow, transparency, lens, gradient fill, texture fill, postscript fill. Все вышеперечисленные эффекты должны быть конвертированы в cmyk-bitmap 300 dpi (нерастрированные эффекты и тени могут привести к некорректной печати и нежелательным искажениям картинки)

-растровые изображения, помещённые в макет, должны иметь разрешение 300 dpi, полноцветные в CMYKе

-все шрифты преобразованы в кривые. При необходимости вёрстки текста шрифты должны быть приложены к файлу макета

-не допускается использование линий тоньше 0,25 мм

Растровые файлы в формате .tif

-цветовая модель CMYK (RGB при печати может дать другой цвет)

-все слои сведены в один, шрифты должны быть растрированы и слиты с фоном

-файл объёмом не более 1Гб (можно сжать с помощью архиватора)

-разрешение изображения 300 dpi в масштабе 1:1. Для широкоформатной печати 150-200 dpi.

Файлы, требующие доработки дизайнером, обсуждаются отдельно и дополнительно оплачиваются заказчиком.